!	Plane Stress tension strip with a hole
!	ANSYS Rel.6.0.

1. Заголовок задачи

Utility Menu>File>Change Title

1.1.	Набрать заголовок « Plane Stress tension strip with a hole » 
1.2.		OK

2. Введение параметров для построения геометрии и конечно-элементной сетки

Utility Menu>Parameters>Scalar Parameters

2.1. В появившемся окне ввести имена и значения параметров (После набора каждого параметра нажать «Accept», при этом не важно, использовать ли для идентификаторов параметров заглавные или прописные буквы!) 
A=5		! Длина четверти пластинки
B=2		! Ширины четверти пластинки
R=0.25	! Радиус отверстия
H=0.1 		! Толщина пластинки
P=1e3 		! Величина растягивающей нагрузки  (кГ/см^2)
2.2.	Close

3. Задание материальных свойств 

3.1. Main Menu>Preprocessor>Material Props>Material Models
(появляется диалоговое окно «Define Material Model Behavior»)
3.2. В окне «Material Models Available» двойной щелчок левой кнопкой мыши на следующих окошках: Structural, Linear, Elastic, Isotropic. 
3.3. В поле для «EX» ввести 2e6
3.4. В поле для «PRXY» ввести 0.3
3.4. OK
3.5. Закрыть окно «Define Material Model Behavior», выбрав Material>Exit или х.
3.6. Закрыть окно «Material Props»

4. Выбор типа конечных элементов 

4.1. Main Menu>Preprocessor>Element Type>Add/Edit/Delete 
4.2. Выбрать «Add»
4.3. Пролистать список библиотеки элементов вниз и выбрать «Structural Solid». Из крайнего справа списка выбрать «Quad 8node 82»
4.4. OK
4.5. Close
4.6. Закрыть окно «Element Type»

(В результате для TYPE=1 выбран восьмиузловой четырехугольный КЭ PLANE82 для прочностного анализа)

5. Создание геометрической модели

5.1. Определение основных точек
Main Menu>Preprocessor>Create>Keypoints>In Active CS
Используя окно «Create Keypoints in Active Coordinate System», задать точки
	NPT 1
	X,Y  0,0
	Apply
	NPT 2
	X,Y  a,0
	Apply
NPT 3
	X,Y  a,b
	Apply
NPT  4
	X,Y  0,b
	OK 
х

5.2. Определение плоской области по точкам
Main Menu>Preprocessor>Create>Areas - Arbitrary>Through Kps 
Слева появляется окно «Create Area thru KPs». 
Нажатием левой кнопки мыши в графическом окне отметить последовательно все точки в порядке возрастания их номеров.
OK	
х

5.3. Определение круга
Main Menu>Preprocessor>Create>Areas - Circle >Solid Circle
В окне «Solid Circular Area», задать радиус
	Radius r
OK	
х

5.4. Создание новой области (с номером 3) проведением булевой операции «Subtract» - вырезания из области 1 (прямоугольник) области 2 (круг)
Main Menu>Preprocessor>Operate>Subtract>Areas
Слева появляется окно «Subtract Areas»
В графическом окне сначала отметить первую область   OK
Затем отметить вторую область    OK   х   х
В результате получается итоговая область под номером 3, а области 1 и 2 исчезнут.

6. Создание сетки конечных элементов

6.1 Перерисовка графического экрана с изображением областей и номеров точек
Utility Menu>PlotCtrls>Numbering
В появившемся окне «Plot Numbering Controls» включить нумерацию опорных точек 
	KP  Keypoint numbers  
	OK
Utility Menu>Plot>Areas

6.1а. Можно убрать изображение осей координат, если из-за них не видны номера точек около отверстия в пластине. 
Отмена показа глобальной ситемы координат
Utility Menu>PlotCtrls>Window Controls>Window Options
В появившемся окне «Window Options» выбрать
	[/TRIAD] Location of triad  Not shown
	OK

6.2. Установка размеров элементов вблизи опорных точек
Main Menu>Preprocessor>Size Cntrls>All KPs
В окне «Element Sizes on All Selected Keypionts» задать размеры элементов
	SIZE  Element Edge length  B/4

Main Menu>Preprocessor>Size Cntrls>Picked KPs
Слева появляется окно «Elem Size at Picked KP»
В графическом окне отметить точки 5 и 6 
Apply
В окне «Element Sizes at Picked Keypionts» задать другой размер элементов для сгущения сетки
	SIZE  Element Edge length  R/5
	OK
	х

6.3. Построение сетки конечных элементов в области 3
Main Menu>Preprocessor>Mesh>-Areas- Free
В графическом окне отметить область
В окне «Mesh Areas» выбрать OK
х

7. Выход из препроцессора 
Preprocessor  х

8. Запуск этапа решения «Solution»
Main Menu>Solution

9. Выбор типа анализа
Main Menu>Solution>New Analysis
OK (по умолчанию выбран тип анализа Steady-State)

10. Ввод граничных условий

10.1. Задание давления на правой гани
Main Menu> Solution >-Loads- Apply>Pressure>On Nodes
В появившемся окне «Apply PRES on Nodes» выбрать режим «Box»
Подведя курсор к правому верхнему узлу модели, нажав левую кнопку мыши и двигая мышь вниз по правой границе модели, отметить все узлы с координатой Y=b
OK
В новом окне «Apply PRES on Nodes» задать значение давления
	VALUE  Load PRES value  -p
	OK  
х 

10.2. Ввод условий симметрии

Main Menu> Solution >-Loads- Apply >Displacement>Symmetry B.C. - On Lines
Появляется окно «Apply SYMM on Lines» 
Используя курсор, отметить линии Y=0 (линия 9) и X=0 (линия 10)
OK
х          х
(Закрываем окно не существенного здесь предупреждения «Warning»)

11. Запуск процедур решения конечно-элементной задачи

Main Menu>Solution>Current LS
OK  Close  Close
х

12. Запуск постпроцессора POST1

Main Menu>General Postproc

12.1. Переход в цилиндрическую систему координат для вывода результатов 
Main Menu>General Postproc>Options for Outp
В появившимся меню выбрать [RSYS] Results coord system	Global cylindric

12.2. Вывод тангенциальных напряжений
Main Menu>General Postproc>Plot Results>Nodal Solu
В появившимся меню выбрать [PLNSOL] Contour Nodal Solution Data
Item,Comp Item to be contoured   Stress   Y-direction SY

12.3. Построение графика тангенциальных напряжений вдоль линии X=0
Main Menu>General Postproc>Path Operations>Define Path>By Nodes
Появляется меню By Nodes. 
Подвести последовательно курсор к узлу с координатами (0,R), отметить клавишей мыши этот узел, а затем к узлу с координатами (0,b), отметить клавишей мыши и этот узел, и нажать OK.
Появляется новое меню By Nodes [PATH].
В поле Name  Define Path Name: 
Ввести имя пути, например 	XX    х    х

Main Menu>General Postproc>Path Operations>Map onto Path
В меню Map Result Items onto Path ввести
Lab	User label for item  T_Theta
Среди меню Item,Comp	Item to be mapped	выбрать  Stress   Y-direction SY 
OK

Main Menu>General Postproc>Path Operations>-Plot Path Item-  On Graph
В меню Plot of Path Items on Graph выбрать   T_Theta
OK

13. Выход из ANSYS
Utility MenuFile>Exit
или
ANSYS Toolbar>QUIT
В меню Exit from ANSYS выбрать (если не планируется в дальнейшем возвращаться к данной задаче) Quit – No Save!
OK