!	Тестовая задача, иллюстрирующая решение
!	краевой задачи для уравнения теплопроводности
!	с различными типами граничных условий.
!
!	Геометрия области --- тело в форме буквы "Ь".

1. Заголовок задачи

Utility Menu>File>Change Title

1.1.	Набрать заголовок «Heat Flow in Letter» 
1.2.		OK

2. Введение параметров для построения геометрии и конечно-элементной сетки

Utility Menu>Parameters>Scalar Parameters

2.1. В появившемся окне ввести имена и значения параметров (после набора каждого параметра – Accept). 
HL=0.4 ! Толщина буквы
HF=1		! Коэффициент конвективного теплообмена
TEXT=0	! Температура окружающей среды для конвективных условий
DMESH=HL	! Параметры для триангуляции
DMESH1=DMESH/2
2.2.	Close

3. Задание материальных свойств (коэффициент теплопроводности KXX=1)

3.1. Main Menu>Preprocessor>Material Props>Material Models
(появляется диалоговое окно «Define Material Model Behavior»)
3.2. В окне «Material Models Available window» двойной щелчок левой кнопкой мыши на следующих окошках: Thermal, Conductivity, Isotropic. 
3.3. В поле для «KXX» ввести 1
3.4. OK
3.5. Закрыть окно «Define Material Model Behavior», выбрав Material>Exit или х.
3.6. Закрыть окно «Material Props»

4. Выбор типа конечных элементов 

4.1. Main Menu>Preprocessor>Element Type>Add/Edit/Delete 
4.2. Выбрать «Add»
4.3. Пролистать список библиотеки элементов вниз и выбрать «Thermal Solid». Из крайнего справа списка выбрать «Triangl 6node 35»
4.4. OK
4.5. Close
4.6. Закрыть окно «Element Type»

(В результате для TYPE=1 выбран шестиузловой треугольный температурный КЭ PLANE35)

5. Определение локальных систем координат

Utility Menu> WorkPlane>Local Coordinate Systems>Create Local CS> At Specified Loc
(Слева появляется окно «Create CS at Location», и предлагается указать в графическом окне координаты положения центра локальной системы координат)

5.2. В произвольном месте графического окна (лучше, ближе к центру) мышью отметить точку центра локальной системы координат
5.3. OK
5.4. В открывшемся окне «Create Local CS At Specified Location» заменить значения следующих полей значениями
	KCS  Cylindrical 1
	XC,YX,ZC  0,0,0
	PAR1  2/3
5.5. Apply
5.6. Снова в центре графического окна мышью отметить точку центра локальной системы координат
5.7. OK
5.8. В окне «Create Local CS At Specified Location» заменить значения следующих полей значениями
	KCN12
	KCS  Cylindrical 1
	XC,YX,ZC  0,0,0
	PAR1  (1-HL)/(1.5-HL)
5.9. OK
5.10. Utility Menu> WorkPlane>Change Active CS to>Global Cartesian

6. Создание геометрической модели

6.1. Определение основных точек
Main Menu>Preprocessor>Create>Keypoints>In Active CS
Используя окно «Create Keypoints in Active Coordinate System», задать точки
	NPT 1
	X,Y  0,-1
	Apply
	NPT 2
	X,Y  1.5,0
	Apply
NPT 3
	X,Y  0,1
	Apply
NPT  4
	X,Y  0,2.5
	Apply
NPT 5
	X,Y  -HL,2.5
	Apply
NPT 6
	X,Y  -HL,-1
	OK 
х

6.2. Переход в систему координат с номером 11 
Utility Menu> WorkPlane>Change Active CS to>Specified Coord Sys…  11

6.3. Определение линий в системе координат 11 (дуг эллипсов)
Menu>Preprocessor>Create>Lines>In Active Coord
Слева появляется окно «Lines in Active Coord»
В графическом окне пометить точку 1 и соединить ее с точкой 2,
затем – точку 2 с точкой 3 
OK

6.4. Переход в основную декартовую систему координат 
 Utility Menu> WorkPlane>Change Active CS to> Global Cartesian

6.5. Определение прямых линий
Menu>Preprocessor>Create>Lines>Straight Line
Слева появляется окно «Create Straight Line»
В графическом окне пометить точку 3 и соединить ее с точкой 4,
затем – точки 4 с 5, 5 с 6, 6 с 1.
OK	
х

6.7. Определение плоской области по  линиям
Main Menu>Preprocessor>Create>Areas - Arbitrary>By Lines 
Слева появляется окно «Create Area by Lines». В нем для удобства вместо Single выбрать Loop.
Нажатием левой кнопки мыши в графическом окне выбрать все линии.
OK	
х

6.8. Определение дополнительных опорных точек для отверстия

Main Menu>Preprocessor>Create>Keypoints>In Active CS
Используя окно «Create Keypoints in Active Coordinate System», задать точки
	NPT 7
	X,Y  0,-1+HL
	Apply
	NPT 8
	X,Y  1.5-HL,0
	Apply
NPT 9
X,Y  0,1-HL
OK	
х

6.9. Переход в систему координат с номером 12 
Utility Menu> WorkPlane>Change Active CS to>Specified Coord Sys…  12

6.10. Определение линий в системе координат 12 (дуг эллипсов)
Menu>Preprocessor>Create>Lines>In Active Coord
Слева появляется окно «Lines in Active Coord»
В графическом окне пометить точку 7 и соединить ее с точкой 8,
затем – точку 8 с точкой 9 
OK

6.11. Переход в основную декартовую систему координат 
 Utility Menu> WorkPlane>Change Active CS to> Global Cartesian

6.12. Определение прямой линии
Menu>Preprocessor>Create>Lines>Straight Line
Слева появляется окно «Create Straight Line»
В графическом окне пометить точку 9 и соединить ее с точкой 7
затем – точки 4 с 5, 5 с 6, 6 с 1.
OK	
х

6.13. Определение плоской области по  линиям
Main Menu>Preprocessor>Create>Areas - Arbitrary>By Lines 
Слева появляется окно «Create Area by Lines». В нем для удобства вместо Single выбрать Loop.
Нажатием левой кнопки мыши в графическом окне на одну из новых линий выбрать все новые линии.
OK	
х

6.14. Создание новой области (с номером 3) проведением булевой операции «Subtract» - вырезания из области 1 области 2
Main Menu>Preprocessor>Operate>Subtract>Areas
Слева появляется окно «Subtract Areas»
В графическом окне сначала отметить первую область   OK
Затем отметить вторую область    OK   х   х
В результате получается итоговая область 3

7. Создание сетки конечных элементов

7.1 Перерисовка графического экрана с изображением областей и номеров точек
Utility Menu>PlotCtrls>Numbering
В появившемся окне «Plot Numbering Controls» включить нумерацию опорных точек 
	KP  Keypoint numbers  
	OK
Utility Menu>Plot>Areas

7.2. Установка размеров элементов вблизи опорных точек
Main Menu>Preprocessor>Size Cntrls>All KPs
В окне «Element Sizes on All Selected Keypionts» задать размеры элементов
	SIZE  Element Edge length  DMESH

Main Menu>Preprocessor>Size Cntrls>Picked KPs
Слева появляется окно «Elem Size at Picked KP»
В графическом окне отметить точки 1, 3, 7 и 9 
Apply
В окне «Element Sizes at Picked Keypionts» задать другой размер элементов для сгущения сетки
	SIZE  Element Edge length  DMESH1
	OK
	х

7.3. Построение сетки конечных элементов в области 3
Main Menu>Preprocessor>Mesh>Free
В графическом окне отметить область
В окне «Mesh Areas» выбрать OK
х

8. Выход из препроцессора 
Preprocessor  х

9. Запуск этапа решения «Solution»
Main Menu>Solution

10. Выбор типа анализа
Main Menu>Solution>New Analysis
OK (по умолчанию выбран тип анализа Steady-State)

11. Ввод граничных условий

11.1. Ввод условия 1 рода (задание температуры на части границы)

Main Menu>Preprocessor>Loads>Apply>Temperature>On Nodes
В появившемся окне «Apply TEMP on Nodes» выбрать режим «Box»
Подведя курсор к левому нижнему узлу модели, нажав левую кнопку мыши и двигая мышь вправо по нижней границе модели, отметить все узлы с координатой Y=-1
OK
В новом окне «Apply TEMP on Nodes» задать значение температуры
	VALUE  Load TEMP value  10
	OK  
х 

11.2. Ввод условия 3 рода (условия конвективного теплообмена)

Main Menu>Preprocessor>Loads>Apply>Convection>On Nodes
В появившемся окне «Apply CONV on Nodes» выбрать режим «Box»
Подведя курсор к левому верхнему узлу модели, нажав левую кнопку мыши и двигая мышь вправо по верхней границе модели, отметить все узлы с координатой Y=2.5
OK
В новом окне «Apply TEMP on Nodes» задать значение коэффициента теплообмена «Film coefficient» и температуры окружающей среды «Bulk temperature»
	VALI  Film coefficient  HF
	VAL2I  Bulk temperature   TEXT
	OK  
х          х

12. Запуск процедур решения конечно-элементной задачи

Main Menu>Solution>Current LS

х

13. Запуск постпроцессора POST1

Main Menu>General Postproc

Main Menu>General Postproc>Plot Results>Nodal Solu

В появившимся меню выбрать TEMP